**talento smart B15 (Basic)**

**Digitale Verteilerschaltuhr, 1 Kanal, integriertes Bluetooth, App Programmierung, 2TE**

Digitale Verteilerschaltuhr mit integrierter Bluetooth Schnittstelle und einfachster Programmierung am Gerät, via App oder am PC. Keine zusätzliche Hardware für die Programmübertragung erforderlich. Manipulationsschutz mittels verschlüsselter Datenübertragung, PIN Schutz und Plombierbarkeit. Tages-, Wochen- und Jahresprogramme mit 100 frei kombinierbaren Schaltbefehlen. Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.

Versorgungsspannung 110-230 V, 50-60 Hz; Schaltleistung 1 potentialfreier Wechsler mit Nulldurchgangserkennung 16 A/250 V AC; 600W LED Last; 8 Jahre Gangreserve; Unverlierbare Schraubklemme mit Drahtschutz max. 2,5 mm²; Hochauflösendes Dot-Matrix Display mit Hintergrundbeleuchtung; Automatikbetrieb, Fix EIN/AUS, Override;

Maße: 90 x 35,5 x 60 mm (H x B x T)

Fabrikat: Grässlin

Typ: talento smart B15

Artikel Nr.: 43.02.0001.1